Inhaltsverzeichnis

[1. Hinweise und Zutrittsregeln 3](#_Toc68262578)

[An-/Abmelden 3](#_Toc68262579)

[Befahrerlaubnis und Arbeitsfreigaben 3](#_Toc68262580)

[Barrierefreie Eingänge 3](#_Toc68262581)

[Bereichskennzeichnung 4](#_Toc68262582)

[Elektromagnetische Felder (Implantate) 4](#_Toc68262583)

[Entsorgung/Umweltgefährdung 4](#_Toc68262584)

[Explosionsgefährdete Bereiche 5](#_Toc68262585)

[Foto/Video 5](#_Toc68262586)

[Geheimhaltungsvereinbarung 5](#_Toc68262587)

[Geschäftszeiten/Ansprechperson 6](#_Toc68262588)

[Hygiene und Gefahren durch Infektionen (Pandemie) 6](#_Toc68262589)

[Meldung von Unfällen Ereignissen 7](#_Toc68262590)

[Mutterschutz 7](#_Toc68262591)

[Müll/Abfälle 7](#_Toc68262592)

[Ordnung & Sauberkeit 8](#_Toc68262593)

[Rauchverbot 8](#_Toc68262594)

[Schäden/Meldungen 8](#_Toc68262595)

[Sozialbereiche 8](#_Toc68262596)

[Strahlung 9](#_Toc68262597)

[Suchtmittelverbot/Alkohol 9](#_Toc68262598)

[Videoüberwachung 9](#_Toc68262599)

[Weisungsbefugnis 10](#_Toc68262600)

[2. Brandschutz 11](#_Toc68262601)

[Brandabschnitte 11](#_Toc68262602)

[Elektrogeräte 12](#_Toc68262603)

[Ex-Bereiche 12](#_Toc68262604)

[Heißarbeiten 12](#_Toc68262605)

[Ordnung und Sauberkeit 13](#_Toc68262606)

[Verhalten im Brandfall 13](#_Toc68262607)

[3. Innerbetrieblicher Verkehr 15](#_Toc68262608)

[Fahrbewilligung 15](#_Toc68262609)

[Hinweis StVO 15](#_Toc68262610)

[Lagerungen 16](#_Toc68262611)

[Transport 16](#_Toc68262612)

[Verkehrswege, Türen und Tore 17](#_Toc68262613)

[4. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 18](#_Toc68262614)

[Verwendung von PSA 18](#_Toc68262615)

[5. Erste Hilfe 20](#_Toc68262616)

[Meldung von Unfällen 20](#_Toc68262617)

[Spezifische Rettungsmaßnahmen 20](#_Toc68262618)

[Standort EH-Ausrüstung 20](#_Toc68262619)

[6. Sicherung der Flucht 21](#_Toc68262620)

[Alarmsignale 21](#_Toc68262621)

[Fluchtwege 21](#_Toc68262622)

[Sammelplatz 21](#_Toc68262623)

[7. Werkzeuge, Maschinen und Anlagen 22](#_Toc68262624)

[Maschinen- und Anlagensicherheit 22](#_Toc68262625)

[8. Arbeitsstoffe 23](#_Toc68262626)

[Gefährliche Arbeitsstoffe 23](#_Toc68262627)

[9. Arbeiten auf erhöhten Standplätzen 24](#_Toc68262628)

[Arbeiten auf erhöhten Standplätzen 24](#_Toc68262629)

Vermerk zu den Bildrechten: Illustrationen gemeinfrei oder © by F. Hutter und L. Hofreiter

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Hinweise und Zutrittsregeln** | Zutritt für Unbefugte verboten |

|  |  |
| --- | --- |
| An-/Abmelden | |
|  | Vor Beginn bzw. nach Abschluss der Arbeiten haben  sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Ihrer Ansprechsprechperson  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  an- bzw. abzumelden. |
| Besucherausweis | Der Zutritt ist nur in Begleitung eines Mitarbeiters des Auftraggebers und mit gültigem, sichtbar getragenem Besucherausweis gestattet. |

|  |  |
| --- | --- |
| Befahrerlaubnis und Arbeitsfreigaben | |
|  | Für folgende Bereiche ist vor Arbeitsaufnahme durch die betriebliche Ansprechperson eine Befahrerlaubnis erforderlich:   * Silos * Behälter * Arbeiten in Schächten   Für folgende Tätigkeiten ist vor Arbeitsaufnahme durch die betriebliche Ansprechperson eine Arbeitsfreigabe erforderlich:   * EX-Bereiche * Heißarbeiten (siehe Brandschutz) |

|  |  |
| --- | --- |
| Barrierefreie Eingänge | |
| Rollstuhlfahrende Person | Der barrierefreie Zugang befindet sich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Barrierefreie sanitäre Anlagen sind  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Bereichskennzeichnung | |
| Sammlung Gebotszeichen | Bereiche in denen gesundheitsgefährdende Expositionen auftreten, sind entsprechend gekennzeichnet. Die jeweils vorgeschriebene PSA ist zu tragen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Elektromagnetische Felder (Implantate) | |
| [Warnung vor nicht ionisierender Strahlung](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkZLwyYfnAhWOzaQKHbs8B8gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FDatei%3AD-W012_Warnung_vor_nicht_ionisierender_elektromagnetischer_Strahlung_ty.svg&psig=AOvVaw0QYnb2RHof_0A-tfSBTIdU&ust=1579245153952725) | In Bereiche, wo vor magnetischen Feldern gewarnt wird, ist der nötige Abstand einzuhalten! |
| Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren  Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | In folgenden Bereichen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  besteht die Gefahr von elektromagnetischen Feldern. Für Träger von Implantaten ist der Zutritt verboten! |

|  |  |
| --- | --- |
| Entsorgung/Umweltgefährdung | |
| Umweltgefährliche Stoffe | Alle Arbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die erzeugten Produkte und auch die Umwelt nicht kontaminiert werden! |

|  |  |
| --- | --- |
| Explosionsgefährdete Bereiche | |
| Warnung vor explosions­fähiger Atmosphäre | Für Arbeiten in EX-Bereichen ist vorher eine Arbeitsfreigabe durch die betriebliche Ansprechperson einzuholen. Diese legt die Schutzmaßnahmen oder eine Zonen Einstufung fest. |
|  | Die Lagerung von Stoffen, welche zur Entstehung von Bränden führen können, sind in explosionsgefährdeten Bereichen untersagt. |
|  | Die Verwendung von Geräten und Werkzeugen, bei deren Gebrauch Funken oder andere Zündquellen entstehen können, ist in explosionsgefährdeten Bereichen verboten! |
|  | In Ex-Zonen eingesetzte Installationen und Geräte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto/Video | | |
| Fotografieren verboten | Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind nicht erlaubt! Eine Ausnahmeregelung ist nach ausdrücklicher Genehmigung Ihrer Ansprechperson möglich! |
| Filmen verboten | Das Fotografieren oder Filmen auf dem Werksgelände ist ohne Genehmigung verboten! |

|  |  |
| --- | --- |
| Geheimhaltungsvereinbarung | |
| Sprechen verboten | Alle erhaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden! |

|  |  |
| --- | --- |
| Geschäftszeiten/Ansprechperson | |
| Uhr | Grundsätzlich sind alle Arbeiten während der Geschäftszeiten  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  durchzuführen. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Firmenleitung. |
| drei Personen | Ihre Ansprechperson(en) im Betrieb ist (sind):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefonnummer:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Hygiene und Gefahren durch Infektionen (Pandemie) | |
|  | * Bereits beim Betreten der Arbeitsstätte Mund-Nasenschutz verwenden. * Bereitgestellte Desinfektionsmittel verwenden. * Händekontakt vermeiden. * Augen, Nase und Mund nicht berühren. * Sicherheitsabstand von zumindest 1m (wenn möglich 2m) zu anderen Personen einhalten. * Bei Arbeiten in beengten Räumen oder Behälter, Rohrleitungen, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, ist zumindest ein Atemschutz FFP2 (unter Einhaltung des Mindestsauerstoffgehaltes) zu verwenden (Tragedauer beachten), oder ein motorunterstützter Atemschutz erforderlich. * Entsprechende Entsorgung von Atemschutz und Einmalhandschuhen. * Jeder Arbeitnehmer/Jede Arbeitnehmerin verwendet sein eigenes Werkzeug oder Desinfektion vor und nach Gebrauch. * Regelmäßig Hände mit Seife waschen. * Husten- und Niesetikette beachten. * Aufzug nur alleine benutzen. * Bei Erkrankung während der Arbeit soll diese beendet und der Ansprechpartner informiert werden. (Info - Hotline 1450) |
| Schutzkleidung benutzen | Der Aufenthalt im Produktionsbereich ist nur mit Schutzkleidung (inkl. Haarnetz und Bartschutz) erlaubt! |
| Hände waschen | Aus Hygienegründen sind vor und nach dem Besuch des Produktionsbereiches die Hände zu reinigen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Meldung von Unfällen Ereignissen | |
|  | Jeder Arbeitsunfall ist unverzüglich Ihrer Ansprechperson zu melden. Ebenfalls zu melden sind kleinere Unfälle die keiner ärztlichen Behandlung bedürfen (z.B. kleine Schnittwunde) bzw. Arbeitsvorgänge, welche beinahe zu einem Unfall (Beinaheunfall) geführt haben, sofern diese auch für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter relevant sind. |
|  | Sobald eine ernste und unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit festgestellt wird, ist diese sofort abzuwenden (ohne Eigengefährdung). Gefährdete Personen sind unverzüglich zu warnen. Ihre Ansprechperson ist in jedem Fall darüber zu informieren! |

|  |  |
| --- | --- |
| Mutterschutz | |
|  | Schwangere / Stillende Arbeitnehmerinnen dürfen folgenden Bereiche nicht betreten  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  und mit folgenden Arbeitsstoffen nicht arbeiten  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Eine Liegemöglichkeit findet sich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Müll/Abfälle | |
| Müll wegwerfen verboten | Vom Auftragnehmer verursachter Abfall ist entsprechend zu trennen und durch diesen zu entsorgen |
| Glasbruch verboten | Die Mitnahme von Glas(-flaschen) durch den Betrieb ist verboten. |
|  | Glasbruch ist unverzüglich Ihrer Ansprechperson zu melden. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ordnung & Sauberkeit | |
| Reinigung | Eine wichtige Voraussetzung für Ihre Sicherheit ist, im Arbeitsumfeld auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. |
| Gefahrenschild | Herumliegende Teile, Kabelleitungen usw. bilden eine Stolperstelle und sind zu vermeiden! |

|  |  |
| --- | --- |
| Rauchverbot | |
| Rauchen verboten | Beachten Sie das Rauchverbot nicht nur im gesamten Firmenbereich sondern auch am Firmenfreigelände! |
|  | In den Räumlichkeiten und Außenbereich der [Firmenname] herrscht Rauchverbot! |

|  |  |
| --- | --- |
| Schäden/Meldungen | |
| Gefahrenschild | Bei allfällig festgestellten Schäden oder Funktions-störungen von Maschinen, Geräten und Anlagen ist die Arbeit einzustellen und unverzüglich Ihre Ansprechperson zu informieren. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sozialbereiche | |
| Essen und Trinken verboten | Essen und Trinken ist nur in der Küche/im Aufenthaltsraum gestattet! |
| Toilette für Frauen und Männer | Aufenthaltsräume und sanitäre Anlage finden Sie: |

|  |  |
| --- | --- |
| Strahlung | |
| Warnung vor Laserstrahl | * Geräte oder Bereiche mit Laserstrahlung sind gekennzeichnet. * Diese Bereiche nicht eigenmächtig betreten. * Wenn erforderlich Schutzbrille verwenden. * Nicht in den Laserstrahl blicken. * Wenn erforderlich Schutzbrille verwenden. |
| Warnung vor radioaktiven Stoffen | * Geräte mit Röntgenstrahlung bzw. Röntgenräume sind gekennzeichnet. * Diese Bereiche nicht eigenmächtig betreten. * Entsprechende Schutzkleidung verwenden. |
| Warnung vor optischer Strahlung | * Gefahr durch Lichtbogen bei Schweißarbeiten beachten. * Persönliche Schutzausrüstung verwenden. * Andere Arbeitsplätze u. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen gegen Strahlung schützen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Suchtmittelverbot/Alkohol | |
| Alkoholverbot | Die Einnahme von Sucht-, und Genussmittel, welche die sichere Durchführung der Arbeiten behindern wird nicht geduldet. |
|  | Der Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ist auf dem Firmengelände verboten! |

|  |  |
| --- | --- |
| Videoüberwachung | |
| Videoüberwachung | Das Firmengelände wird elektronisch überwacht, zum Zweck des Eigenschutzes sowie zum Zweck der Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens (unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen)! |

|  |  |
| --- | --- |
| Weisungsbefugnis | |
| Gefahrenschild | Den Anweisungen des Auftraggebers ist unverzüglich Folge zu leisten. Verstöße können eine Wegweisung zur Folge haben! |
|  | Es wird darauf hingewiesen, dass nicht nur diese Vorschriften sondern auch gesetzliche Regelungen betreffend Arbeitssicherheit vom Auftragnehmer strikt zu befolgen sind. |
|  | Der Auftraggeber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für eigenmächtiges, vorschriftswidriges Handeln. |
|  | Achtung: Das Zuwiderhandeln angeführter Unterweisungspunkte kann bis zu einem Verweis aus den Räumlichkeiten/dem Betriebsgelände – auf Kosten des Auftragnehmers – führen. |
|  | Jeder Eingriff in Arbeitsabläufe ist nur in Absprache mit Ihrer Ansprechperson erlaubt! |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Brandschutz** | Hinweis auf ein Feuerlöschgerät |

|  |  |
| --- | --- |
| Brandabschnitte | |
|  | Bei Arbeiten an Teilen des baulichen Brandschutzes ist nach Beendigung der Leistung der vorschriftsmäßige Zustand wiederherzustellen. Dies gilt besonders für Arbeiten an Brandabschnittstüren oder an Kabeldurchführungen durch Brandabschnittsgrenzen (Freigabeschein). |
|  | Bei einer Abschaltung von Bediengruppen der Brandmeldeanlage müssen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes erfolgen und diese sind mit Ihrer Ansprechperson abzustimmen (z.B. Brandsicherheitswache, Kontrollgänge, usw.). |
|  | Brandschutztüren oder andere Brandabschlüsse dürfen nicht in ihrer Funktion behindert werden. |
|  | Der Schließbereich von Brandschutzabschlüssen ist von Gegenständen aller Art freizuhalten. Die Schließvorrichtungen dürfen nicht blockiert oder außer Funktion gesetzt werden. Brandschutztüren dürfen nicht aufgespreizt werden. |
|  | Im gesamten Betrieb ist der Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten. |
|  | Flucht- und sonstige Verkehrswege wie Stiegenhäuser, Gänge und Garagen sind von Lagerungen aller Art, auch kurzfristiger, freizuhalten. |
|  | Löschgeräte und Löschmittel dürfen weder verstellt, der Sicht entzogen, noch mißbräuchlich von den vorgeschriebenen Aufstellungsplätzen entfernt und zweckwidrig verwendet werden. |
|  | Der Einsatz von Arbeitsstoffen mit erhöhter Brandgefahr ist mit Ihrer Ansprechperson  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  abzustimmen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrogeräte | |
|  | Die eingesetzten elektrischen Arbeitsmittel müssen den einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften entsprechen und vorschriftsmäßig verwendet werden. |
|  | Heiz-, Koch- und Wärmegeräte dürfen nur mit Genehmigung betrieben werden. |
|  | EDV-Gerätschaften während längerer Pausen ausschalten. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ex-Bereiche | |
| Warnung vor explosions­fähiger Atmosphäre | Zutritt nur für befugte Personen. |
| Warnung vor explosions­fähiger Atmosphäre | Vor Arbeiten in explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen (z.B. Lager für brennbare Flüssigkeiten) ist wegen der möglichen Risiken Kontakt mit Ihrer Ansprechperson  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  aufzunehmen. |
|  | Zur Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären sind Explosionsschutzmaßnahmen zu treffen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Heißarbeiten | |
|  | Bei Feuer- und Heißarbeiten sind die Brandschutzorgane des Betriebes bereits in der Vorbereitungsphase dieser Arbeiten einzubinden. |
| Gefahrenschild | Zu allen Heißarbeiten (z.B. Flämm-, Schweiß-, Löt-, Schneid-, Trenn-, Schleif-, Form- und Abtrennarbeiten, usw.) ist eine schriftliche Freigabe (Freigabeschein) von Ihrer Ansprechperson  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen werden darin festgelegt.  Anmerkung: Der Freigabeschein kann auf der Homepage des TRVB-Ausschusses in verschiedenen Sprachen (www.trvb-ak.at) als pdf heruntergeladen werden.  <http://www.trvb-ak.at/Downloads.html>  [http://www.trvb-ak.at/Freigabeschein D.pdf](http://www.trvb-ak.at/Freigabeschein%20D.pdf) |
|  | Schweiß- und Lötarbeiten erfordern die ausdrückliche Erlaubnis des Brandschutzbeauftragten bzw. des Brandschutzwartes in Form eines Freigabescheines. |
|  | Besondere Löschmittel sind vor Beginn der Arbeiten bereitzustellen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ordnung und Sauberkeit | |
|  | Bei Arbeitsschluss die Arbeitsräume in ordnungsgemäßen und sauberen Zustand verlassen. |
| Racuhverbot | * In der gesamten Arbeitsstätte besteht Rauchverbot. * Es darf nur in den gekennzeichneten Bereichen geraucht werden. * Sicherheitsaschenbecher sind zu verwenden. |
|  | Brennbare Abfälle in speziellen nicht brennbaren Behältern entsorgen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Verhalten im Brandfall | |
| Brandmeldeanlage | Eine Brandmeldeanlage überwacht die Arbeitsstätte. Die optischen und akustischen Warnsignale der Brandmeldeanlage beachten. |
| schreiende Person | Jeden Brand bzw. Brandverdacht melden bei  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ruhe bewahren. |
| Brandmeldungstelefon | Brand sofort melden:   * Innerbetrieblich:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Feuerwehr-Notruf: (0)122 * Druckknopfmelder im   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Brandverdacht melden:   * Innerbetrieblich:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anschließend Ihre Ansprechperson unterrichten.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Rettungsweg - Notausgang  Sammelplatz | Flucht und Rettung   * Verletzten und Gefährdeten helfen. * Die Arbeitsstätte nur über die gekennzeichneten Notausgänge und Fluchtwege verlassen und zum Sammelplatz begeben. * Bei Evakuierung begeben sich alle Personen zum Sammelplatz   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  um die Vollständigkeit zu überprüfen. |
| Hinweis auf ein Feuerlöschgerät | Löschen  Nur vertretbare Risken eingehen. Nur wenn ohne Eigengefährdung möglich. Innerhalb des Betriebsgeländes stehen als Löschmittel Feuerlöscher zu Verfügung. Die Feuerlöscher sind an gekennzeichneten Orten griffbereit montiert und dürfen nicht verstellt bzw. für andere Zwecke als zur Brandbekämpfung verwendet werden. |
| Aufzug im Brandfall nicht benützen | Aufzüge im Brandfall nicht benützen. |
|  | Der Fluchtwegeplan hängt in jedem Gebäude in den Eingangsbereichen. Auf diesen Plänen ist der jeweilige Sammelplatz angegeben. |
|  | Die Brandschutzordnung der Arbeitsstätte liegt im  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  zur Einsicht auf und ist sinngemäß zu beachten. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Innerbetrieblicher Verkehr** | Warnung vor Flurförderzeugen |

|  |  |
| --- | --- |
| Fahrbewilligung | |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Stapler oder Hallenkräne dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung durch den Auftraggeber benützt werden. |
| Rückhaltesystem benutzen | Fahrerrückhaltesysteme (Gurte) sind zu verwenden. |

|  |  |
| --- | --- |
| Hinweis StVO | |
| 10 km/h. Hier gilt die StVO | In unserem Betriebsgelände gilt die StVO |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Beachten Sie die Straßenverkehrszeichen |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Halten Sie sich an die ausgewiesenen Höchstgeschwindigkeiten |
| Hinweis für Besucherparkplatz | Das Abstellen von KFZ ist nur auf gekennzeichneten Besucherparkplätzen gestattet. |

|  |  |
| --- | --- |
| Lagerungen | |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Keine Regale besteigen, Aufstiegshilfen benützen. |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Ein- und Auslagerungen werden nur durch betriebseigenes Personal durchgeführt |

|  |  |
| --- | --- |
| Transport | |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Auf unkontrollierte Bewegung von Fahrzeugen (z.B. Ausscheren von Anhängern) achten. |
| Fußschutz benutzen | Die persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden. |
| Automotor abstellen | Der Motor ist bei längerem Stillstand des Fahrzeuges  (z.B. Be- und Entladetätigkeiten) abzustellen (Gefahr durch gesundheitsschädliche Einwirkung von Abgasen) |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Bei eingeschränkter Sicht – zum Beispiel bei Rückwärtsfahrt, Einweiser/in einsetzen. |
| Gebotsschild LKW | Bei Be- und Entladetätigkeiten ist am LKW immer die Feststellbremse anzuziehen |

|  |  |
| --- | --- |
| Verkehrswege, Türen und Tore | |
| Fahrverbot für über 2 m breite Fahrzeuge | Die max. Fahrzeug- oder Ladungsbreite mit Ihrer Ansprechperson besprechen (Fahrzeug oder Ladungsbreite + 1,0 Meter) |
| Fahrverbot für über 3,5 m hohe Fahrzeuge | Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten sind zu beachten |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | Nur die (gelb) markierten Verkehrswege benutzen. |
| [Gefahrenschild](https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi385mt4IfnAhVGsKQKHeQFB8YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdeacademic.com%2Fdic.nsf%2Fdewiki%2F499404&psig=AOvVaw2QfFQD27AxjMKFPkAugh0C&ust=1579251478179365) | An Türen oder Tore nur soweit heranfahren, dass diese vollständig geöffnet werden können. |
| Warnung vor Flurförderzeugen  Hallenkranverkehr | Gefahr durch Stapler- und Hallenkranverkehr |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)** | Gehörschutz benutzen |

|  |  |
| --- | --- |
| Verwendung von PSA | |
| Fußschutz benutzen | Folgende Bereiche dürfen nur mit Sicherheitsschuhen betreten werden:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Warnweste benutzen | In folgenden Bereichen ist Warnbekleidung zu tragen:  Die Warnbekleidung darf nicht durch andere Kleidungsstücke überdeckt werden. Erhöhte Vorsicht trotz Warnbekleidung.  Warnbekleidung kann bei  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ausgeliehen werden. |
| Ghörschutz benutzen | Lärmbereiche(85 dB) wo ein Gehörschutz getragen werden muss, sind gekennzeichnet.  Dies sind im Betrieb folgende Bereiche:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Gehörschutzstöpsel zur freien Entnahme befinden sich:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Augenschutz benutzen  Gesichtsschutz benutzen | Wo die Gefahr von Augenverletzungen besteht, muss ein Augenschutz verwendet werden!  Dies sind im Betrieb jedenfalls folgende Bereiche sowie folgende Tätigkeiten:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sollte kein Augenschutz vorhanden sein, kann dieser bei  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ausgeborgt werden. |

|  |  |
| --- | --- |
| Handschutz benutzen  Benutzen von Handschuhen verboten | Handschuhe sind je nach Gefährdung auszuwählen und zu verwenden. Trageverbote, offene rotierende Wellen, … sind zu beachten. |
| Kopfschutz benutzen | Verwendungsverpflichtung bei der Gefahr von Kopfverletzungen in den gekennzeichneten Betriebsbereichen.  Ein Schutzhelm kann bei  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ausgeliehen werden.  Anstoßkappen ersetzten keinen Schutzhelm. |
| Atemschutz benutzen | Bereiche wo Atemschutz getragen werden muss, sind gekennzeichnet.  In den Bereichen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  gibt es Gefahren durch  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Hier sind Masken  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  erforderlich.  Sollte kein Atemschutz vorhanden sein, ist dieser bei  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  erhältlich. |
|  | Arbeitskleidung ist keine Schutzkleidung.  Die Bereiche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dürfen nur mit folgender Schutzkleidung betreten werden:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Erste Hilfe** | Erste Hilfe Symbol |

|  |  |
| --- | --- |
| Meldung von Unfällen | |
| Notruftelefon  Erste-Hilfe-Maßnahmen | Verhalten bei medizinischen Notfällen:  Hilferuf – Notruf – Erste Hilfe  NOTRUF (0)144  Betriebsspezifische Nummer:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unfallstelle absichern, eventuelle Gefahren abwenden.  Erste Hilfe leisten.  Bei jedem Erste-Hilfe-Kasten findet sich die Liste der ausgebildeten Ersthelfer.  Unfälle sind ihrem Ansprechpartner vor Ort unverzüglich zu melden! |

|  |  |
| --- | --- |
| Spezifische Rettungsmaßnahmen | |
| Arbeitskorb mit Person am Seil | Stellen Sie die spezifischen Rettungsmaßnahmen für ihre Tätigkeiten sicher (z.B. Notfallkonzept bei Hubarbeitsbühnen). Informieren Sie ihren Ansprechpartner darüber. |
|  | Die Erste Hilfe Ausrüstung ist vom Auftragnehmer bereit zu stellen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Standort EH-Ausrüstung | |
| Erste Hilfe Symbol | Die Orte für Erste-Hilfe-Ausrüstung sind gekennzeichnet. Informieren Sie ihre Ansprechperson nach Entnahme von Verbrauchsmaterial, damit diese wieder ergänzt wird. |
| Automatisierter Externer Defibrillator | Der Standort des nächsten Defibrillators ist:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Sicherung der Flucht** | Rettungsweg - Notausgang |

|  |  |
| --- | --- |
| Alarmsignale | |
| Alarmsignal | Akustische und blinkende optische Warn- bzw. Alarmsignale beachten. Bei Gefahr ist der Arbeitsplatz sofort über die nächstliegenden gekennzeichneten Fluchtwege zu verlassen und der Sammelplatz aufzusuchen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Fluchtwege | |
| Richtungsanzeige (zusätzlich zu den folgenden Rettungszeichen verwenden) | Die Zeichen für Wege und Richtungsanzeigen beachten. Sie führen in Notfällen ins Freie oder in einen gesicherten Bereich. |
| Rettungsweg - Notausgang nach links | In Notfällen die Arbeitsstätte über die gekennzeichneten Fluchtwege und Notausgänge verlassen. |
|  | Bestehende Fluchtwege sind ständig frei zu halten. |
|  | Als Feuerwehrzufahrten gekennzeichnete Flächen im Außenbereich immer freihalten. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sammelplatz | |
| Flucht- und Rettungsplan  Sammelplatz | Fluchtwegepläne sind in den einzelnen Bereichen vorzufinden. Auf diesen Plänen ist der jeweilige Sammelplatz angegeben. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Werkzeuge, Maschinen und Anlagen** | Warnung vor ungewolltem Einzug |

|  |  |
| --- | --- |
| Maschinen- und **Anlagensicherheit** | |
| Gebrauchsanweisung beachten | * Betriebseigene Maschinen, Geräte und Werkzeuge dürfen nicht eigenmächtig ohne vorherige Unterweisung durch   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  benutzt werden.   * Die Bedienungsanleitungen sowie Herstellerangaben auf den Maschinen sind zu beachten. * Die Maschinen dürfen nur für Zwecke lt. Bedienungsanleitung verwendet werden. * Schutzeinrichtungen dürfen nicht eigenmächtig verändert, außer Kraft gesetzt oder abmontiert werden. |
|  | * Vor der Inbetriebnahme sind Maschinen, Geräte und Kabelrollen auf offensichtliche Schäden zu kontrollieren (Kabel, Leitungen, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Druckluftanschlüsse, Hydraulikleitungen, …). * Werden Mängel oder Schäden festgestellt, so darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden und der Schaden ist   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  zu melden. |
| Netzstecker ziehen  Vor Wartung oder Reparatur freischalten | * Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur nach Absprache begonnen werden. * Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen, wie das Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Hauptschalter versperren und Schlüssel abziehen, Benützung eines Vorhängeschlosses, ...) sind zu beachten. * Bei der Arbeit an der elektrischen Anlage sind die Sicherheitsregeln einzuhalten. * Leitungen müssen drucklos sein. * Restarbeitsstoffe in den Leitungen müssen abgekühlt sein und in entsprechenden Behältnissen aufbewahrt bzw. entsorgt werden. * Für die Reparaturarbeit dürfen nur geeignete, mängel- und fehlerfreie Werkzeuge verwendet werden. * Nach Abschluss der Arbeiten müssen Schutzeinrichtungen wieder montiert werden und funktionsfähig sein. * Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Funktionskontrolle bzw. ein Probelauf durchzuführen. * Nach Instandhaltungsarbeiten ist eine Prüfung des Arbeitsmittels durchzuführen und im Prüfbuch zu dokumentieren. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Arbeitsstoffe** | **Ätzwirkung** |

|  |  |
| --- | --- |
| Gefährliche Arbeitsstoffe | |
|  | Der Einsatz von gefährlichen Arbeitsstoffen ist mit der betriebsinternen Ansprechperson abzustimmen. |
| Sammlung GHS-Piktigramme | Reizende, ätzende, giftige, gesundheitsschädliche, usw. Stoffe sind als gefährliche Arbeitsstoffe eingestuft und gekennzeichnet (H und P Nummern) und müssen gemäß Sicherheitsdatenblätter gelagert, verwendet und entsorgt werden. |
| Sammlung GHS-Piktigramme | Für gefährliche Arbeitsstoffe, welche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, liegen die Sicherheitsdatenblätter  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  auf. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen! |
| Sammlung GHS-Piktigramme | Gefährliche Arbeitsstoffe sind zu sichern und zu kennzeichnen. Nur für die durchzuführende Tätigkeit erforderliche Menge, am Arbeitsplatz lagern. Gefährliche Arbeitsstoffe sind in Originalgebinden zu lagern. |
| Lager für Druckgasbehälter  Flüssiggas Anlage | Betriebliche Lagerorte von gefährlichen Arbeitsstoffen sind entsprechend gekennzeichnet!  Diese dürfen nicht eigenmächtig betreten werden. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Arbeiten auf erhöhten Standplätzen** | Person steigt auf Leiter |

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeiten auf erhöhten Standplätzen | |
| Warnung vor Absturzgefahr | Ab 1m Höhe sind Maßnahmen gegen Absturz zu treffen. |
| Auffanggurt benutzen | Sind Absturzsicherungen wie Geländer, Abdeckungen und Umwehrungen nicht möglich und auch keine sekundären Sicherungen wie Auffangnetze – ist die persönliche Schutzausrüstung z.B. Auffanggurte zu verwenden. |
| Person steigt auf Leiter | Bei vorübergehend erhöhten Standplätzen müssen geeignete Aufstiegshilfen wie Leitern, Podeste oder Hubarbeitsbühnen verwendet werden. |
| Warnung vor allgemeiner Gefahr | Arbeitsplätze und Verkehrswege, auf die Gegenstände herabfallen könnten, sind durch Schutzdächer oder Schutznetze zu sichern. |
| Warnung vor allgemeiner Gefahr | Verkehrswege aus Gitterrosten oder durchbrochenem Material sind so zu gestalten, dass keine Gegenstände durchfallen können, durch die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen gefährdet werden könnten. |
| Warnung vor Absturzgefahr | Die Absturzkanten von Laderampen sind markiert. |
| Sicherheitsschuhe benutzen | Festes Schuhwerk mit gut haftender Sohle tragen. |
| Auffanggurt benutzen | Die vom Auftraggeber geprüften Anschlagpunkte verwenden. |